Правила использования:  
1) Установленный чехол не должен подвергаться чрезмерным нагрузкам, которые могут привести к деформации и разрушению чехла.  
2) При порывистом ветре, а также при предупреждении синоптиков и ветре свыше 15 м/с, настоятельно рекомендуем закрывать двери и форточки конструкции, чтобы исключить риск повреждения.  
3) Запрещается вносить изменения в конструкцию чехла. Подвергать чехол нагрузке снегом и градом. В сильный ветер оставлять открытыми двери и форточки, создавая «парусность» конструкции.  
  
Гарантия 1 год.

Гарантия не распространяется: При несоразмерности чехла и каркаса теплицы (в том числе формы теплицы). При избыточном натягивании чехла на каркас теплицы . При несовпадении контуров жесткости чехла с каркасом теплицы. Если длина каркаса по продольной оси теплицы между крайними точками, соответствующих максимальному люфту соединений больше длины чехла. При отсутствии фиксации чехла к каркасу подвязками. При отсутствии жесткости каркаса теплицы под чехлом или люфте всей конструкции. При использовании чехла на теплицу с "крабовым соединением" (крабы могут повредить пленку). На деформацию чехла из-за последствий воздействия обстоятельств непреодолимой силы (град, ураган, шквалистый ветер выше 15 м/с, другие бедствия). Действия третьих лиц.